Места простейшего укрытия и способы укрытия при угрозе внезапного нападения БПЛА
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[bookmark: _GoBack]Для укрытия от возможных последствий детонаций БПЛА
рекомендуется спускаться в помещения, расположенные ниже уровня земли:
· Заглублённые помещения.Подвалы, цокольные этажи, погреба, подполья, заглублённые гаражи или склады. Если в подвале железобетонное или кирпичное перекрытие — это хороший вариант.
· Отдельные помещения в зданиях.Если подвала нет, в каменном или бетонном здании ищите комнату без окон или с минимальным их количеством: коридор, ванная, туалет, кладовая. Сядьте на пол у несущей стены, подальше от окон.
· Элементы рельефа и искусственные углубления.Канава, траншея, яма, смотровая яма открытого гаража или СТО. Если есть выступ (бордюр, блок) — можно использовать его как дополнительную защиту.
· Подземные сооружения.Подземный переход, тоннель.
Как действовать?
· Если вы дома:при сигнале опасности сразу отойдите от окон. Переместитесь в помещение без окон или в заглублённое пространство. Перекройте газ, воду, отключите электричество.
· Если вы на улице:не стойте на открытом месте. Быстро найдите ближайшее подходящее укрытие. Если рядом нет ничего надёжного, лягте на землю и закройте голову руками.
· Если вы в транспорте:остановите машину (или потребуйте от водителя общественного транспорта остановиться). Покиньте салон (лучше с противоположной от обстрела стороны) и переместитесь в укрытие — в ближайшее здание, подземный переход, в канаву. Не оставайтесь в авто: бензобак повышает риск, а при попадании машина может взорваться.
· При перемещении:если нужно перебежать к укрытию, делайте это короткими, быстрыми бросками сразу после очередного взрыва.
Важные предостережения
Не используйте в качестве укрытия:
· Подъезды любых зданий, небольшие пристройки.
· Места под стенами домов, магазинов — от взрывной волны сверху будет падать много стекла и обломков. Безопасное расстояние от таких строений — 30–50 метров.
· Места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами) из-за угрозы взрыва.
· Подземные коммуникации, по которым идёт газ, а также коллекторы с силовыми кабелями.
· Обычные подвалы в многоквартирных домах часто не подходят: у них могут быть слабые перекрытия, нет запасных выходов, возможна загромождённость, что повышает риск завалов, пожара или задымления.
Помните: простейшие укрытия дают лишь частичную защиту и рассчитаны на ограниченный период. Их задача — снизить риск поражения осколками, ударной волной и обломками, но не заменить полноценное убежище при длительной угрозе.
 

