Author: Admin

При покупке
энергосберегающей лампы
обращайте внимание на:
габаритные размеры
надо обращать
внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник.
форму лампы
спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше).
мощность лампы
чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии.
тип цоколя
E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра).
цветовую температуру
Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет,
6400 К – Холодный белый свет
срок службы лампы
стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки.

Энергосбережение 2015 год.

Энергосберегающие
лампы.
Выгодно или нет?

Лампа накаливания

Энергосберегающая лампа

Сравним!?

Преимущества:

налаженность в массовом производстве
малая стоимость
небольшие размеры
быстрый выход на рабочий режим
невысокая чувствительность к скачкам напряжения
отсутствие токсичных компонентов
не боятся низкой температуры окружающей среды

Недостатки:

низкая световая отдача
относительно малый срок службы
хрупкость и чувствительность к удару
резкая зависимость световой отдачи и срока службы
от напряжения
цветовая температура лежит только в пределах
2300—2900 K, что придаёт свету желтоватый оттенок
лампы накаливания представляют пожарную опасность.
Через 30 минут после включения ламп накаливания
температура наружной поверхности достигает
в зависимости от мощности следующих величин:
40 Вт — 145 °C, 75 Вт — 250 °C,
100 Вт — 290 °C, 200 Вт — 330 °C.
При соприкосновении ламп с текстильными материалами
их колба нагревается еще сильнее.
Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт,
вспыхивает примерно через 67 минут.

Преимущества:

Экономия электроэнергии достигает 80%.
Можно использовать лампы большой мощности в хрупких светильниках.
Полностью отсутствует мерцание светового потока.
Прекрасно работают при пониженном, до 180В, напряжении.
Имеют разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы.
Энергосберегающие лампы выделяют мало тепла
Срок службы превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз

Недостатки:

Высокая стоимость, в сравнении с лампами
накаливания.
Длительность разогрева.
Ограниченный температурный диапазон. Большинство энергосберегающих ламп не предназначены для эксплуатации их при температуре ниже -15°С
Необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации

Работа лампы 1000 час. в год	Обычная	Энергосберегающая
Кол-во ламп	5	5
Установленная мощность	5 ламп по100 Вт=0,5 кВт	5ламп по 26 Вт = 0,130 кВт
Затраты на лампы	5 ламп по 15 рублей * 4 года= / 300 руб	5 ламп по 180 руб=900 руб единовременно
Плата за энергию / 1 год 1,9 руб/кВтч	0,5*1000*1,9= / 950руб	0,130*1000*1,9= / 247 руб
Плата за энергию 4 года	950* 4=3800 руб	247*4=988 руб
Итого с затратами на лампы	3800+300=4100 / 4100руб	900+988=1888руб
Экономия	4100-1888=2212 за 4 года

Энергосберегающая

Вывод!!!